## Sitze #### Rücksitz aus- und einbauen | 20-40 |

HINWEIS: Darauf achten, dass die Karosserie nicht verkratzt und die Sitzbezüge nicht zerrissen werden.

Rücksitz wie gezeigt ausbauen. Zum Ausbau der Sitzlehne den vorderen Abschnitt der Kofferraum-Bodenmatte ausbauen (siehe Seite 20-31).

Sitz in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten:

- Vor Einbau der mittleren Ankerbolzen an der Sitzlehne mit dem mittleren Schultergurt darauf achten, dass der Gurt nicht geknickt oder verdreht ist.
- Darauf achten, dass die Sitzlehnen korrekt einrasten.

Lage der Befestigungen

A : Bolzen, 2 B : Bolzen, 1 C : Bolzen, 1 D : Clip, 2

| DREHBUCHSE MITTLERER GURT (Nur bei einigen Modellen) RECHTE SITZLEHNE MITTLERE DREHBUCHSE 8 x 1,25 mm 22 Nm 8 x 1,25 mm 22 Nm SCHARNIERABDECKUNG MITTLERE SITZLEHNENSCHARNIER BUCHSE LINKE SITZLEHNE HAKEN CLIP DREHBUCHSE 6 x 1,0 mm 9,8 Nm SCHLITZE HAKEN SITZPOLSTER SICHERHEITSGURTSCHNALLE CLIP MITTLERER ANKERBOLZEN 7/16 -20 UNF (Feingewinde) 32 Nm

a a a