## Sitze #### Auswechseln des Vordersitzbezugs (Fortsetzung) | 20-236 |

Sitzpolsterbezug Den Vordersitz ausbauen (siehe Seite 20-229). Die Lehnenverstellabdeckung und die mittlere Abdeckung vom Sitz abnehmen; Fahrersitz (siehe Seite 20-231), Beifahrersitz (siehe Seite 20-232). Mit Seiten-Airbag: Unter dem Sitzpolster den Clip des Seiten-Airbag-Steckers und am Beifahrersitz bei einigen Modellen den Clip des Steckers des OPDS-Einheit lösen. Die Hakenfedern lösen. Die Haken (A) auf beiden Seiten des Sitzpolsters lösen. Den Sitzlehnenbezug (A) von der Polsterrahmenfeder (B) lösen und die Haken (C) unter dem Sitzpolster lösen. |  | Die Kante des Sitzpolsterbezugs ganz zurückziehen und die Clips (A) lösen, dann den Sitzpolsterbezug entfernen. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Damit der Sitzpolsterbezug keine Falten wirft, sicherstellen, daß der Stoff gleichmäßig über das Polster gespannt ist, bevor Clips und Haken eingehakt werden. Beschädigte Clips durch neue (A) ersetzen. Das Anbringen erfolgt mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Polstererzange (B).