## Zylinderkopf #### Ventilsitze nacharbeiten (Fortsetzung) | 6-39 |

Die Einlass- und Auslassventile in den Zylinderkopf einsetzen und die Einbauhöhe des Ventilschafts (A) messen. Einbauhöhe - Einlassventilschaft: Sollwert (Neu): 40,8- 41,0 mm Einbauhöhe Auslassventilschaft: Sollwert (Neu): 54,6- 54,8 mm Wenn die Einbauhöhe des Ventilschafts über dem Sollwert liegt, das Ventil auswechseln und erneut prüfen. Wenn die Einbauhöhe weiterhin über dem Sollwert liegt, den Zylinderkopf auswechseln; der Ventilsitz im Kopf liegt zu tief. |  | a a a