## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-87 |

Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die entgegengesetzte Richtung der Öffnung (D) am Wählhebelhalterungssockel (E). Den Halter in den Schaltzughalterungssockel schieben und hierbei das Schaltzugende (F) in den Schaltzugendenhalter (G) einsetzen. ZUR BEACHTUNG: Zum Montieren des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (H) und den Dämpfer (I) verdrehen. Sicherstellen, daß das Schaltzugende richtig in den Schaltzugendenhalter eingesetzt ist. Ist dies der Fall, den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel entfernen und das Schaltzugende wieder am Schaltzugendenhalter anbringen, während der Schaltzug im Schaltzughalterungssockel gehalten wird. |  | Den Halter um eine viertel Umdrehung in Uhrzeigerrichtung drehen, um den Schaltzug zu sichern. Die neue Schaltzugarretierung (A) anbringen, um das Schaltzugende und den Schaltzugendenhalter zu sichern, dann die Verriegelungslasche (B) zum Verriegeln der Verbindung bis zum Anschlag nach oben biegen. Den 6,00 mm-Stift, der zum Halten des Wählhebels eingesetzt wurde, entfernen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und sicherstellen, daß die A/T-Schaltpositionsanzeige dem Getriebebereichsschalter folgt. Das Wählhebel-Entriegelungselement drücken und sicherstellen, daß der Wählhebel freigegeben wird. Die Abdeckung der Konsole und die dazugehörigen Teile wieder anbringen.

a a a