## PGM-FI-System #### Bauteileanordnung | 11-53 |

| SENSOR OBERER TOTPUNKT (TDC) Fehlersuche, Seite 11-75 Austauschen, Seite 11-93 ELEKTRONISCHER LASTDETEKTOR (ELD) Fehlersuche, Seite 11-72 ANSAUGLUFTTEMPERATUR-SENSOR (IAT) Fehlersuche, Seite 11-61 im MJ 01 Civic Werkstatthandbuch Austauschen, Seite 11-94 KÜHLMITTELTEMPERATUR-SENSOR (ECT) Fehlersuche, Seite 11-56 Austauschen, Seite 11-93 ANSAUGKRÜMMER-ABSOLUTDRUCK-SENSOR (MAP) Fehlersuche, Seite 11-59 im MJ 01 Civic Werkstatthandbuch DROSSELKLAPPENPOSITIONS-SENSOR (TP) Fehlersuche, Seite 11-58 SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄR-HO2S) (SENSOR 2) Fehlersuche, Seite 11-73 im MJ 01 Civic Werkstatthandbuch Austauschen, Seite 11-95 PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄR-HO2S) (SENSOR 1) Fehlersuche, Seite 11-61 Austauschen, Seite 11-92 KLOPFSENSOR Fehlersuche, Seite 11-67 Austauschen, Seite 11-94 KURBELWELLENPOSITIONS-SENSOR (CKP) Fehlersuche, Seite 11-88 im MJ 01 Civic Werkstatthandbuch Austauschen, Seite 11-92

a a a