## Türen #### Auswechseln von Vordertürscheibe und Fensterheber (Fortsetzung) | 20-12 | Auswechseln der Türfensterrahmenverkleidung (Vordertür)

1. Der Einbau von Scheibe und Fensterheber erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Die Scheibe anheben und absenken, um zu überprüfen, ob sie sich gleichmäßig ohne Klemmen bewegt. Sicherstellen, daß zwischen Scheibe und Scheibenfassungsprofil bei geschlossener Scheibe kein Spiel besteht. Gegebenenfalls die Position der Scheibe einstellen (siehe Seite 20-24). |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Türdichtungsleiste (A) an der hinteren, oberen Ecke umbiegen und die Schraube herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
Die Türfensterrahmenverkleidung (B) anheben, um die Haken (C) freizulegen, dann die Verkleidung abnehmen. Die äußere Türscheibendichtungsleiste (D) nicht beschädigen. Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.