## Schaltgetriebe #### Zusammenbau der Nebenwelle | 13-34 |

Explosionsansicht

| In der Türkei gebaute Motor-Getriebe-Einheit D14Z6 *1: DOPPELKEGEL-SYNCHRONEINRICHTUNG *2: EINZELKEGEL-SYNCHRONEINRICHTUNG KONTERMUTTER Auswechseln. 127 bis 0 bis 127 Nm 13 bis 0 bis 13 kg/m FEDERSCHEIBE KUGELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. NADELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. 5. GANGRAD 4. GANGRAD 3. GANGRAD 2. GANGRAD NADELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. EXPANDERRING REIBUNGSDÄMPFER Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. SYNCHRONRING SYNCHRONFEDER RÜCKWÄRTSGANGRAD SYNCHRONKÖRPER 1./2. GANG AUFWÄRTS DOPPELKONUS-SYNCHRONEINRICHTUNG NEBENWELLE NADELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. 1. GANGRAD REIBUNGSDÄMPFER Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. SYNCHRONRING SYNCHRONFEDER