## Scheiben #### Auswechseln der Heckscheibe (Fortsetzung) | 20-27 |

Mit einem Schwamm, wie dargestellt, einen dünnen Film Glasgrundierung entlang der Kante der Heckscheibe (A) und der Zierleiste (B) auftragen, dann leicht mit Gaze oder Mull abwischen: Keine Karosseriegrundierung auf die Heckscheibe auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Geschieht dies doch, haftet der Kleber möglicherweise nicht richtig an der Heckscheibe, was nach dem Einbau der Heckscheibe zu Undichtigkeiten führen kann. Auf eine grundierte Fläche darf kein Wasser, Staub oder Abrieb gelangen. Schraffierter Bereich: Hier Glasgrundierung auftragen. |  | Mit einem Schwamm einen dünnen Film Karosseriegrundierung auf den Rest des ursprünglichen Klebers rund um den Heckscheibenöffnungsflansch auftragen. Die Karosseriegrundierung mindestens 10 Minuten lang ablüften lassen. Keine Glasgrundierung auf die Karosserie auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Schraffierter Bereich: Karosseriegrundierung hier anbringen. Vor dem Füllen der Patrone das Ende der Düse (A), wie dargestellt, ''V''-förmig einschneiden.