## Außenverkleidung #### Auswechseln des Emblems | 20-10 |

ZUR BEACHTUNG:

- Beim Entfernen des Emblems die Karosserie nicht verkratzen.
- Bei vorderem und hinterem "H"-Emblem, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-257).

1. Die Karosserieoberflächen mit einem in Alkohol getränkten Lappen reinigen. Nach dem Reinigen darauf achten, daß kein Öl, Fett oder Wasser auf die Oberfläche kommt.

2. Das Emblem wie dargestellt anbringen.

| VTEC EMBLEM (Bei einigen Modellen) VORDERES "H"-EMBLEM CIVIC-EMBLEM (Modell KG, KR und KS) oder VERSIONS-EMBLEM (Modell KE und KY) VERSIONS-EMBLEM (Modell KE, KG und KR) HINTERES "H"-EMBLEM CIVIC-EMBLEM (Modell KE und KY) oder HONDA-EMBLEM (Bei einigen Modellen)

Einheit: mm

a a a