## Schiebedach #### Auswechseln des Ablaufkanals | 20-54 |

2. Die Glasscheibe ausbauen (siehe Seite 20-52). Mit dem Schiebedachschlüssel beide Glasscheibenhalterung (A) auf die Position stellen, an der sich das Schiebedach normalerweise absenkt und die Schrauben, mit denen der Ablaufkanal (B) befestigt ist, herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Den Ablaufkanal (A) von beiden Haken (B) des Ablaufkanal-Gleitstücks lösen, indem der Ablaufkanal nach vorne gezogen wird. |  | Den Ablaufkanal (A) entfernen. Der Einbau des Ablaufkanals erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Den Ablaufkanal auf die Haken drücken, bis ein leichtes Klicken zu hören ist. Die Einstellung der Glasscheibenhöhe prüfen (siehe Seite 20-52). Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Dazu einen Wasserschlauch ohne Düse verwenden. Kein Wasserhochdruckgerät benutzen.