## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Auswechseln des Getriebe-Fahrbereichsschalters | 14-351 |

Die Ansaugluftleitung und den Resonator ausbauen. In Position schalten. Die Wellenkappe des Getriebe-Fahrbereichsschalters (A) abnehmen. Den Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters (A) abziehen. Den alten Getriebe-Fahrbereichsschalter ausbauen und durch einen neuen Schalter (B) ersetzen. |  | Sicherstellen, daß die Steuerwelle sich in Position befindet. Gegebenenfalls den Steuerhebel in Position schalten. Die Aussparungen (A) am Drehrahmen mit den Leerlaufaussparungen (B) am Getriebe-Fahrbereichsschalter in Deckung bringen, dann ein 2,0mm-Fühlerlehrenblatt (C) in die Aussparungen einsetzen, um den Schalter in Position zu halten. ZUR BEACHTUNG: Zum Halten des Schalters in Position muß stets ein 2,0mm-Fühlerlehrenblatt oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel verwendet werden.