## Schaltgetriebe #### Zusammenbau der Hauptwelle (Fortsetzung) | 13-29 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Aufsatz, 30 mm ID, 07746-0030300 ZUR BEACHTUNG: Siehe auch die Explosionsansicht für diesen Schritt. Alle Teile mit Lösungsmittel reinigen, abtrocknen und Schmiermittel auf alle Kontaktflächen mit Ausnahme der Synchronkörper 3./4. Gang und 5. Gang auftragen. Das 3. Gangrad, das zugehörige Lager und den Synchronring sowie die Synchronfeder 3. Gang an der Welle montieren. Das 2. Gangrad (A) auf Stahlblöcken abstützen, dann die Synchronkörper 3./4. Gang (B) mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse (C) montieren. |  | Beim Einbau der Schaltmuffe 3./4. Gang (A) die Anschläge (B) der Schaltmuffe 3./4. Gang und des Synchronkörpers ausrichten. Nach dem Zusammenbau muß der Synchronkörpersatz 3./4. Gang auf korrekte Funktion überprüft werden. Synchronfeder und –ring 4. Gang, das 4. Gangrad und die zugehörigen Lager sowie die Abstandshülse und das 5. Gangrad und das zugehörige Lager an der Welle montieren. Den Synchronkörper 5. Gang (A) mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse (B) einbauen.