## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der hinteren Sicherheitsgurte (Fortsetzung) | 23-19 |

Mittlerer Sicherheitsgurt und Gurtschlösser Die Sitzpolster auf beiden Seiten anheben. Die mittleren Langschrauben (A) herausdrehen und die Sicherheitsgurtschlösser (B) sowie den mittleren Gurt (C) entfernen. Mit mittlerem Schultergurt: |  | Mit mittlerem Schultergurt: Die rechte Rücksitzlehne ausbauen (siehe Seite 20-237). Den Sitzlehnenrahmen und die Lehnenabdeckung/das Lehnenpolster trennen (siehe Seite 20-239). Die Befestigungsschraube des Aufrollers (A) und die Aufrollerschraube (B) herausdrehen, dann den mittleren Gurt (C) und den Aufroller (D) vom rechten Sitzlehnenrahmen (E) abnehmen.