## Alarmanlage #### Test des Türschlüsselzylinderschalters | 22-264 |

4-Türer: Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 3P-Stecker vom Schlüsselzylinderschalter abziehen. Kabelseite der Klemmenbuchsen Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 2 und Klemme Nr. 3 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türzylinderschalter in Stellung LOCK befindet. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türzylinderschalter in Stellung UNLOCK befindet. |  | 5-Türer: Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-144). Den 3P-Stecker vom Schlüsselzylinderschalter abziehen. Kabelseite der Klemmenbuchsen Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 2 und Klemme Nr. 3 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türzylinderschalter in Stellung LOCK befindet. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türzylinderschalter in Stellung UNLOCK befindet.