## Motorschmierung #### Ölpumpe überholen (Fortsetzung) | 8-12 |

Radialspiel zwischen Außenrotor (A) und Pumpengehäuse (B) prüfen. Wenn das Radialspiel zwischen Gehäuse und Außenrotor über der Verschleißgrenze liegt, die Ölpumpe auswechseln. Radialspiel zwischen Gehäuse und Außenrotor Sollwert (Neu): 0,15 - 0,21 mm Verschleißgrenze: 0,23 mm Beide Rotoren und das Pumpengehäuse auf Riefen und andere Beschädigungen prüfen. Gegebenenfalls die Bauteile auswechseln. Ölpumpendeckel anbauen. |  | Ölpumpe einbauen Ölpumpe einbauen. Den neuen Spanner des Ölpumpenriemens (A) zusammendrücken, dann die Einstellklemme (B) wie abgebildet anbringen. HINWEIS: Die Einstellklemme wird mit dem Riemenspanner geliefert. a a a