## Einführung #### Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |  |

Das SRS des Odyssey umfaßt einen Fahrer-Airbag, der sich in der Lenkradnabe befindet, sowie einen Beifahrer-Airbag, der sich in der Armaturentafel über dem Handschuhfach befindet. Informationen, die zur sicheren Wartung des SRS notwendig sind, sind in diesem Werkstatthandbuch enthalten. Mit einem Sternchen (*) markierte Teile im Inhaltsverzeichnis enthalten SRS-Bauteile oder befinden sich in der Nähe davon. Das Warten, Zerlegen und Auswechseln dieser Teile erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen und Werkzeug; solche Arbeiten dürfen daher nur von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.

WARNUNG Sämtliche Wartungsarbeiten am SRS müssen von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, um die volle Funktionstüchtigkeit des SRS zu gewährleisten, das im Falle eines Frontalzusammenstoßes das Leben von Insassen retten und schwere Verletzungen vermeiden helfen kann. Bei unsachgemäßer Wartung einschließlich des falschen Aus- und Einbaus des SRS besteht Verletzungsgefahr durch eine unbeabsichtigte Auslösung der Airbags. Alle SRS-Kabelbäume haben eine gelbe Isolierung. SRS-Komponenten befinden sich in der Lenksäule, der Frontkonsole, der Armaturentafel, in der unteren Armaturentafelverkleidung und in der Armaturentafel über dem Handschuhfach. Keine elektrischen Prüfgeräte an diese Stromkreise anschließen.