## PGM-FI-System #### Einspritzventile auswechseln | 11-90 |

1. Kraftstoffdruck entlasten (siehe Seite 11-115).

1. Die Motorabdeckung abbauen.

1. Stecker von Einspritzventilen (A), Massekabel (B) und Halterung (C) abziehen.

1. Schnellverbinder (D) lösen.

1. Die Befestigungsmuttern (E) des Verteilerrohrs (F) abschrauben.

1. Clip (G) vom Einspritzventil nehmen.

1. Einspritzventil aus dem Verteilerrohr ausbauen.

a a a