## Stromverteilung #### Verzeichnis der Sicherungen für Bauteile (Fortsetzung) | 22-44 |

Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum

Sicherungs- Nr. | Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Schaltkreise
1 | 15 A | BLK/WHT | Zündspulen
2 | ——— | ——— | Nicht belegt
3 | 10 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Multiplex-Steuergerät (Modell KG: Tagesfahrleuchten)
20 A | BLU/RED | Nebelscheinwerfer (Modell KH), Nebelscheinwerferanzeigeleuchte (Modell KH)
4 | 10 A | BLK/ORN | Generator, Cruise-Control-Einheit, Cruise-Hauptschalter, ELD-Einheit (Modell Ku), EVAP-Spülsteuermagnetventil, primäre HO2S, sekundäre HO2S, Fahrgeschwindigkeitssensor
5 | 7,5 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Multiplex-Steuergerät (Modell KG, KB, KH, TR, KE)
6 | 7,5 A | YEL/GRN | Scheinwerferhöhenverstellschalter, Scheinwerferverstelleinheit, Fensterheber-Hauptschalter, Schiebedachöffnungsrelais, Schiebedachschließrelais
7 | 20 A | GRN | Schiebedachmotor
8 | 7,5 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Optionaler Stecker V, Multiplex-Steuergerät
YEL/RED | Stereoanlage, Schlüsselverriegelungsrelais (Modell KH), Schlüsselverriegelungsmagnet (Modell KH)
9 | 10 A | GRN | OPDS-Einheit
10 | 7,5 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Multiplex-Steuergerät
YEL | A/T-Rückwärtsgangrelais, Rückfahrscheinwerfer, EPS-Steuergerät, Instrumentenbaugruppe, Fernbedienungsempfänger, Alarmanlagen-Steuergerät (Modell KG: 1.6 ES, Modell KH, KK: EX, Modell KX, TR: 1.6 ES, Modell KN), Wählhebelsperrenrelais (Modell KH), Wählhebelsperrmagnet (Modell KM: A/T, Modell KP: A/T, Modell KX: A/T, Modell KQ: A/T)
11 | 7,5 A | BLK/ORN | ABS-Modulator-Steuergerät
12 | 7,5 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Multiplex-Steuergerät (Modell KG: Tagesfahrleuchten)
13 | 10 A | PNK | SRS-Einheit
14 | 10 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Optionaler Stecker V
BLK/YEL | A/C-Kompressorkupplungsrelais, Gebläsemotorrelais, Kondensatorlüfterrelais, Klimaanlagensteuergerät (bei Klimaautomatik), Heizungsbedientafel (ohne Klimaautomatik), Fensterheber-Stellantrieb, Heizung des elektrisch verstellbaren Außenspiegels, Kühlerlüfterrelais, Heckscheibenheizungsrelais, Umluftsteuermotor, Sitzheizungshauptschalter
15 | 10 A | WHT | Stecker am Steuergerät der Alarmanlage (optional)
30 A | RED/YEL | Steuergerät der Scheinwerferwaschanlage
16 | 20 A | RED/BLK | Fahrersitzheizung, Beifahrersitzheizung
17 | 15 A | BLK/YEL | Trägheitsschalter (Modell KG, KB, TR, KE), SRS-Einheit
YEL/BLK | ECM, PCM, Kraftstoffpumpe
18 | 15 A | YEL/GRN | Zigarettenanzünder
19 | 7,5 A | YEL/BLK | Blinker-/Warnblinkrelais
20 | 20 A | Buchse im Sicherungs- /Relaiskasten | Multiplex-Steuergerät
GRN/BLK | Scheibenwischermotor, Scheibenwaschanlagenmotor
21 | ——— | ——— | Nicht belegt
22 | 20 A | GRN/BLK | Beifahrer-Fensterhebermotor
23 | 20 A | GRN/WHT | Fahrer-Fensterhebermotor
24 | 20 A | YEL/RED | Linker hinterer Fensterhebermotor
25 | 20 A | YEL/BLU | Rechter hinterer Fensterhebermotor