## Schaltgetriebe-Differential #### Auswechseln der Differentialträgerlager | 13-52 |

Erforderliches Spezialwerkzeug Treiber, 40 mm ID 07746-0030100 Die Differentalträgerlager auf Verschleiß und unruhige Drehung überprüfen. Wenn sie sich ungehindert drehen und ihe Rollen keine Anzeichen von Verschleiß aufweisen, sind die Lager in Ordnung. Das Differentialträgerlager (A) mit einem handelsüblichen Lagerabzieher (B) entfernen. |  | Die neuen Lager (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse montieren. Die einzelnen Lager einpressen, bis sie anstoßen. Zwischen den Lagern und dem Differentialträger darf kein Spiel verbleiben.