## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Fortsetzung) | 20-6 |

Mit Zylinderschalter: Den Zylinderschalterstecker (A) abtrennen und die Kabelbaumclips (B) abnehmen, dann den Zylinderschalter (C) ausbauen. Das Scheibenfassungsprofil (A) bei Bedarf wegziehen. |  | Die Wartungsbohrung (A) entfernen. Die Außentürgriffstange (B) abtrennen und die Muttern entfernen, dann den Außentürgriffschutz (C) vom Außentürgriff (D) abnehmen. Lage der Befestigungselemente : Mutter, 2 Den Außentürgriff (A) in der numerierten Reihenfolge herausziehen und abnehmen.