## Heizung #### Gebläsemotorschaltkreis - Fehlersuche | 21-39 |

5-Türer, Außer Modell KE Die Zündung (II) und den Heizgebläseschalter einschalten. Läuft das Gebläse? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 16 fortfahren. Den Heizgebläseschalter ausschalten. Sicherstellen, daß die Zündung eingeschaltet (II) ist. Läuft der Gebläsemotor? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 9 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den 2P-Stecker des Gebläsemotors abziehen. Den 5P-Stecker des Gebläsewiderstands abziehen. Den 7P-Stecker des Heizgebläseschalters abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen Nr. 1, 5, 6 und 7 des 7P-Steckers des Heizgebläseschalters und Karosseriemasse einzeln prüfen. 7P-STECKER DES HEIZUNGSGEBLÄSESCHALTERS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Masse in dem/den Kabel(n) zwischen Gebläsemotor, Gebläsemotorwiderstand und Heizgebläseschalter reparieren. NEIN - Den Heizgebläseschalter auswechseln. |  | Die Zündung ausschalten. Den 5P-Stecker des Gebläsewiderstands abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 5 des Gebläsewiderstands messen. GEBLÄSEWIDERSTAND Liegen ca. 2 - 3 Ohm an? JA - Mit Schritt 12 fortfahren. NEIN - Den Gebläsewiderstand auswechseln. Den 5P-Stecker des Gebläsewiderstands wieder anschließen. Den 7P-Stecker des Heizgebläseschalters abziehen. Die Zündung einschalten (II).