## Kühlsystem #### Kühlmittel auswechseln (Fortsetzung) | 10-7 |

Nach dem Ablassen des Kühlmittels die Ablass-Schraube am Kühler festschrauben und den Ablass-Stopfen des Ausgleichsbehälters sicher einbauen. Ausgleichsbehälter bis zur Markierung MAX (A) mit Original-Honda Ganzjahres-Frostschutz- /Kühlmittel Typ 2 befüllen. |  | Den Kühler bis zur Unterkante des Einfüllstutzens mit Original-Honda Ganzjahres-Frostschutz-/Kühlmittel Typ 2 befüllen. HINWEIS: Immer Original-Honda Ganzjahres-Frostschutz-/Kühlmittel Typ 2 verwenden. Die Verwendung anderer Kühlmittel kann zu Rostbildung führen, was Fehlfunktion bzw. Ausfall des Kühlsystems zur Folge hat. Original-Honda Ganzjahres-Frostschutz-/Kühlmittel Typ 2 besteht aus einer Mischung aus 50 % Gefrierschutzmittel und 50 % Wasser. Vorheriges Ansetzen ist nicht erforderlich. Kühlmittel-Nachfüllmenge [einschließlich Ausgleichsbehälter (0,53l )]: 5,3 l Kühlerdeckel lose aufschrauben. Den Motor anlassen und bis zur Betriebstemperatur warmlaufen lassen (der Kühlerlüfter schaltet sich mindestens zweimal ein). Den Motor abstellen. Füllstand im Kühler prüfen und bei Bedarf Original-Honda Ganzjahres-Frostschutz-/Kühlmittel Typ 2 nachfüllen. Den Kühlerdeckel fest aufschrauben, dann den Motor erneut laufen lassen und auf Undichtigkeiten prüfen. Den Spritzschutz anbauen (siehe Schritt 18 auf Seite 5-14). a a a