## Getriebegehäuse/ Schwungscheibengehäuse #### Einbau von Anlaufkupplung und Schwungscheibengehäuse (Fortsetzung) | 14-383 |

Das ATF-Pumpenantriebskettenrad (A) einbauen und die ATF-Pumpenantriebskette (B) um die ATF-Pumpenantriebs- und –Abtriebskettenräder legen, dann die drei Schrauben einsetzen und anziehen. |  | Die Differentialbaugruppe (A) einbauen. Die ATF-Leitungsbaugruppe (B) mit neuen O-Ringen (C) einbauen. Die drei Paßstifte (D) und die neue Schwungscheibendichtung (E) in das Getriebegehäuse einsetzen. Das Schwungscheibengehäuse (F) montieren (20 Schrauben). Die ATF-Leitungshalterbaugruppe (G) mit neuem O-Ring (H) montieren (zwei Schrauben).