## Ventilgehäuse #### Einbau des Ventilgehäuseventils | 14-182 |

Vor dem Zusammenbau alle Teile mit Automatikgetriebeöl bestreichen. Die Ventile und Federn in der gezeigten Reihenfolge für Hauptventilgehäuse (siehe Seite 14-183), Reglerventilgehäuse (siehe Seite Seite 14-186), Sekundärventilgehäuse (siehe Seite Seite 14-187), Servogehäuse (siehe Seite Seite 14-188) und Überbrückungsventlgehäuse (siehe Seite 14-189) montieren. Die einzelnen Ventilkappen, wie in folgenden Abbildungen gezeigt, so anbringen, daß das Ende, das in der Abbildung nach oben zeigt, zur Außenseite des Ventilgehäuses zeigt. Alle Federn und Federsitze einbauen. Die Feder (A) in das Ventil einsetzen, dann das Ventil in das Ventilgehäuse (B) einsetzen. Die Feder mit einem Schraubendreher eindrücken, dann den Federsitz (C) anbringen. |  |