## Kupplung #### Kupplungspedal und Kupplungspedal-Positionsschalter einstellen | 12-4 |

HINWEIS: Kupplungspedal-Positionsschalter prüfen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 4-49). Vor Einstellen des Kupplungspedals die fahrerseitige Fußmatte entfernen. Die Kupplung ist selbstnachstellend, um Verschleiß auszugleichen. Wenn zwischen dem Kolben des Geberzylinders und der Druckstange kein Spiel vorhanden ist, berührt das Ausrücklager die Membranfeder, was zu Kupplungsschlupf oder zu anderen Störungen führen kann. Die Kontermutter (A) lösen, und den Kupplungspedal-Positionsschalter (B) (bzw. die Einstellschraube) so weit zurückdrehen, dass das Kupplungspedal (C) nicht mehr berührt wird. HINWEIS: Dargestellt ist die Rechtslenker-Version. Die Linkslenker-Version ist symmetrisch dazu. Die Kontermutter (D) lösen und die Druckstange (E) nach innen oder nach außen drehen, damit am Kupplungspedal die vorgeschriebene Höhe (F) und der vorgeschriebene Hub (G) erreicht werden. Kupplungspedal-Hub: 130 - 140 mm Kupplungspedal-Höhe: 200 mm Kontermutter (D) festziehen. Bei freigegebenem Kupplungspedal den Kupplungspedal-Positionsschalter (B) einschrauben, bis er das Kupplungspedal (C) berührt. |  | Den Positionsschalter (B) um eine weitere 3/4 bis 1 Drehung drehen. Kontermutter (A) festziehen. a a a