## Schaltgetriebe-Differential #### Einstellung des Differential-Axialspiels (Fortsetzung) | 13-55 |

6. Wenn das Spiel über dem Sollwert liegt, eine neue Beilagscheibe aus der folgenden Tabelle auswählen. Liegt das bei Schritt 5 gemessene Spiel innerhalb des Sollwerts, weiter mit Schritt 9. In der Türkei gebaute Motor-Getriebe-Einheit D14Z6: 72mm-Beilagscheibe
   | Teile-Nr. | Stärke
   A | 41441-PL3-A001 | 1,0 mm
   B | 41442-PL3-A001 | 1,1 mm
   C | 41443-PL3-A001 | 1,2 mm
   D | 41444-PL3-A001 | 1,3 mm
   E | 41445-PL3-A001 | 1,4 mm
   F | 41446-PL3-A001 | 1,5 mm
   G | 41447-PL3-A001 | 1,6 mm
   H | 41448-PL3-A001 | 1,7 mm
   J | 41449-PL3-A001 | 1,8 mm
   K | 41450-PL3-A001 | 1,05 mm
   L | 41451-PL3-A001 | 1,15 mm
   M | 41452-PL3-A001 | 1,25 mm
   N | 41453-PL3-A001 | 1,35 mm
   P | 41454-PL3-A001 | 1,45 mm
   Q | 41455-PL3-A001 | 1,55 mm
   R | 41456-PL3-A001 | 1,65 mm
   S | 41457-PL3-A001 | 1,75 mm
   Nicht in der Türkei gebaute Motor-Getriebe-Einheit D14Z6: 80mm-Beilagscheibe
   | Teile-Nr. | Stärke
   A | 41441-PL3-B001 | 1,0 mm
   B | 41442-PL3-B001 | 1,1 mm
   C | 41443-PL3-B001 | 1,2 mm
   D | 41444-PL3-B001 | 1,3 mm
   E | 41445-PL3-B001 | 1,4 mm
   F | 41446-PL3-B001 | 1,5 mm
   G | 41447-PL3-B001 | 1,6 mm
   H | 41448-PL3-B001 | 1,7 mm
   J | 41449-PL3-B001 | 1,8 mm
   K | 41450-PL3-B001 | 1,05 mm
   L | 41451-PL3-B001 | 1,15 mm
   M | 41452-PL3-B001 | 1,25 mm
   N | 41453-PL3-B001 | 1,35 mm
   P | 41454-PL3-B001 | 1,45 mm
   Q | 41455-PL3-B001 | 1,55 mm
   R | 41456-PL3-B001 | 1,65 mm
   S | 41457-PL3-B001 | 1,75 mm
|  | Die Schrauben und das Getriebegehäuse entfernen. Die bei Schritt 7 gewählte Druckscheibe auswechseln, dann das Spiel erneut prüfen. Das Getriebe wieder einbauen.