## Getriebeendabdeckung #### Ausbau von Endabdeckung, Zahnrädern 1. Gang und Kupplung 1. Gang | 14-172 |

Explosionsansicht

| ENDABDECKUNGSDICHTUNG Auswechseln. ENDABDECKUNG ABDECKUNG DES GETRIEBE- FAHRBEREICHSSCHALTERS GETRIEBE- FAHRBEREICHSSCHALTER KABELBAUM DES GETRIEBE- FAHRBEREICHSSCHALTERS KABELBAUMKLAMMERN PARKSPERRENHEBEL NEBENWELLE Auswechseln. KONISCHE FEDERSCHEIBE Auswechseln. PARKSPERRENRAD FREILAUFKUPPLUNG ZAHNRAD 1. GANG, NEBENWELLE NADELLAGER ZAHNRAD 1. GANG, NEBENWELLE DICHTSCHEIBEN Auswechseln. LEITUNGSSSCHRAUBE ATF-KÜHLERLEITUNGEN LEITUNGSSSCHRAUBE ZAHNRADHÜLSE 1. GANG, HAUPTWELLE A/T-KUPPLUNGSDRUCK- STEUERMAGNETVENTILE A und B ZAHNRAD 1. GANG, HAUPTWELLE NADELLAGER DRUCKNADELLAGER DRUCKSCHEIBE KUPPLUNGSBAUGRUPPE 1. GANG KONISCHE FEDERSCHEIBE Auswechseln. HAUPTWELLENSICHERUNGS- MUTTER Auswechseln.