## ABS-Bauteile #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-75 |

DTC 54: Hauptrelais sitzt im ausgeschalteten Zustand fest Die Sicherung Nr. 8 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum überprüfen und wieder einsetzen, wenn sie in Ordnung ist. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Die Sicherung auswechseln und erneut prüfen. Den 31P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 18 des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse messen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen ABS-Steuergerät und Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum reparieren. |  | DTC 61: Zündspannung ZUR BEACHTUNG: Vor der Fehlersuche Sicherung Nr. 11 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Den DTC löschen. Das Fahrzeug probefahren. Leuchtet die ABS-Anzeigeleuchte auf und wird DTC 61 angezeigt? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den 31P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen Klemme Nr. 15 des 31P-Steckers des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse messen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen ABS-Steuergerät und Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum reparieren.