## Innenverkleidung #### Teppiche austauschen | 20-35 |

SRS-Komponenten sind in diesem Bereich angeordnet. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein (siehe Seite 23-24) und die im Abschnitt über das SRS-System beschriebenen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten (siehe Seite 23-25). Siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD. HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Darauf achten, dass der Teppich nicht beschädigt, verknittert oder verdreht wird. Darauf achten, dass die Verkleidung oder andere Verkleidungsteile nicht verkratzt werden. Folgende Teile ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD: Vordersitze, beide Seiten (siehe Seite 20-229) Untere Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite (siehe Seite 20-216) Untere Armaturenbrettverkleidung Beifahrerseite (siehe Seite 20-220) Die folgenden Bauteile ausbauen: Rücksitzkissen (siehe Seite 20-40) Stehblech, beide Seiten (siehe Seite 20-29) Türschwellerleisten, beide Seiten (siehe Seite 20-29) Konsolen, vorne und hinten (siehe Seite 20-37) LHD: Mutter (A) abschrauben und mit einem Imbusschlüssel den Clip (B) lösen, dann die Fußstütze (C) ausbauen. Lage der Befestigungen A : Mutter, 1 B : Clip, 1 |  | RHD: Clips lösen, dann die Fußstütze(A) ausbauen. Lage der Befestigungen : Clip, 2 Mit einem Schneidmesser den Teppich (A) unter den Heizungsbereichen (B) und im Bereich des Feststellbremshebels(C) wie gezeigt heraustrennen, dann zurückziehen. Dargestellt ist die Linkslenker-Version. Die Rechtslenker-Version ist symmetrisch dazu. a a a