## Zylinderkopf #### Ventilspiel einstellen (Fortsetzung) | 6-11 |

Ist der Widerstand zu stark oder zu schwach, die Kontermutter (A) lockern und die Einstellschraube (B) so lange drehen, bis der Widerstand an der Fühllehre korrekt ist. Kontermutter festziehen und das Spiel erneut prüfen. Bei Bedarf die Einstellung wiederholen. Die Kurbelwelle um 180° im Uhrzeigersinn drehen (die Nockenwellenriemenscheibe dreht sich um 90°). Das Ventilspiel für Zylinder Nr. 3 prüfen und ggf. einstellen. |  | Die Kurbelwelle um 180° im Uhrzeigersinn drehen (die Nockenwellenriemenscheibe dreht sich um 90°). Das Ventilspiel für Zylinder Nr. 4 prüfen und ggf. einstellen. Die Kurbelwelle um 180° im Uhrzeigersinn drehen (die Nockenwellenriemenscheibe dreht sich um 90°). Das Ventilspiel für Zylinder Nr. 2 prüfen und ggf. einstellen. Die Zylinderkopfhaube aufsetzen (siehe Seite 6-44). a a a