## Schmiermittel und Flüssigkeiten ####  | 3-2 |

Einzelheiten zu Schmierstellen und Typen der zu verwendenden Schmiermittel sind dem Bildindex und den verschiedenen Arbeitsverfahren (z.B. Zerlegung/Zusammenbau, Auswechseln, Überholung, Einbau usw.) in den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.

NR. | SCHMIERSTELLEN | SCHMIERMITTEL
1 | Motor | Stets kraftstoffsparende Öle der API-Klassifikation SG, SH oder SJ verwenden. SAE-Viskosität Siehe Tabelle unten.
2 | Getriebe | Schaltgetriebe | Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) *1
Automatikgetriebe | Original-Honda-ATF-Z1 (ATF) *2
3 | Bremsanlage (einschließlich ABS-Leitung) | Bremsflüssigkeit DOT 3 oder DOT 4 *3
4 | Kupplungsleitung | Bremsflüssigkeit DOT 3 oder DOT 4 *3
5 | Servolenkgetriebe | Lenkfett Teile-Nr. 08733-B070E
6 7 | Ausrückgabel (Schaltgetriebe) Schalt- und Wählzugenden (Schaltgetriebe) | Hochtemperaturbeständiges Harnstoff-Fett (Teile-Nr. 08798-9002)
8 | Gaszugende (Bohrung in der unteren Armaturentafelverkleidung) | Silikonfett
9 10 11 12 13 14 15 | Gaszugende (Drosselklappengestänge) Hauptbremszylinder-Druckstange Kupplungsgeberzylinder-Druckstange Schalthebel Pedalgestänge Batterieklemmen Kraftstofftankdeckel | Mehrzweckfett
16 17 18 19 20 | Hinterradbremsbackengestänge Motorhaubenscharniere und -verriegelung Heckklappenscharniere und -schlösser Türscharniere, oben und unten Türaufsteller | Honda Weißes Lithiumfett
21 | Bremssattelkolbenmanschette, Bremssattelstifte und -manschetten | Silikonfett
22 | Bremsleitungsanschlüsse (vorderer und hinterer Radkasten) | Rostschutzbehandlung
23 | Klimaanlagenkompressor | Kompressoröl: SANDEN: SP-10 (Teile-Nr. 38897 - P13 -003 oder 38899 - P13 - A01) (Für Kältemittel: HFC-134a (R-134a)

Empfohlenes Motoröl

Motorölviskosität für verschiedene Außentemperaturbereiche

ACHTUNG Altöl kann Hautkrebs verursachen, wenn die Haut über längere Zeit wiederholt mit Öl in Berührung kommt. Obwohl dies sehr unwahrscheinlich ist, wenn nicht jeden Tag mit Öl gearbeitet wird, ist es dennoch ratsam, nach dem Umgang mit Altöl die Hände gründlich mit Wasser und Seife zu waschen.

*1:Stets Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) verwenden. Die Verwendung von Motoröl führt zu schwergängiger Schaltung, da es nicht die notwendigen Additive enthält.

*2:Original Honda ATF-Z1 (ATF) verwenden. Durch die Verwendung eines anderen Öls kann die Schaltpräzision beeinträchtigt werden.

*3:Es wird empfohlen, Original-Honda-Bremsflüssigkeit zu verwenden. Durch die Verwendung einer anderen Bremsflüssigkeit kann Korrosion verursacht und die Lebensdauer des Systems verkürzt werden.

a a a