## Sitze #### Auswechseln der Vordersitz-Armstütze | 20-91 |

1. Bei einigen Modellen: ZUR BEACHTUNG: Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Den Reißverschluß der Armstützenabdeckung (A) öffnen, dann die Armstützenabdeckung zurückziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 1
3. Die Mutter abschrauben, die Wellenscheibe (B) und die Dichtscheibe (C) entfernen, dann die Armstütze (D) abnehmen. Gegebenenfalls die Buchsen (E) von der Armstütze abnehmen. |  | Die Schrauben abdrehen, dann die Armstützenhalterung (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Der Einbau der Armstütze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.