## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Bremsen | 2-17 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Feststellbremshebel | Hubstrecke bei Hochziehen mit einer Kraft von 196 N (20 kg) |  | 8-9 Klicks
Bremspedal | Pedalhöhe (Bei entferntem Teppich) | M/T | 180 mm
A/T | 184 mm
Spiel |  | 0,4-3,0 mm
Hauptbremszylinder | Spiel Kolben - Druckstange |  | 0-0,4 mm
Bremsscheibe | Stärke | Vorne | 20,9-21,8 mm | 19,0 mm
Hinten | 8,9-9,1 mm | 8,0 mm
Schlag |  | - | 0,10 mm
Parallelität |  | - | 0,015 mm
Bremsbeläge | Stärke vorne |  | 9,0 -10,0 mm | 1,6 mm
Stärke hinten |  | 8,5-9,5 mm | 1,6 mm
Bremstrommel | ID |  | 219,9-220,0 mm | 221 mm
Bremsbacken | Belagstärke |  | 4,5 mm | 2,0 mm
Bremskraftverstärker Fahrzeug mit ABS | Merkmale bei einer Pedalkraft von 196 N (20 kg) | Unterdruck kPa (mmHg) | N (kg) | kPa (kg/cm2)
0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0)
294 (30, 66) | 1700 (17, 240)
66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 4600 (47, 670)
294 (30, 66) | 10500 (107, 1500)
Bremskraftverstärker Fahrzeug ohne ABS | Merkmale bei einer Pedalkraft von 196 N (20 kg) | Unterdruck kPa (mmHg) | N (kg) | kPa (kg/cm2)
0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0)
294 (30, 66) | 1700 (17, 240)
66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 4400 (17, 640)
294 (30, 66) | 10500 (107, 1500)

Klimaanlage

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu
Kältemittel | Typ |  | HFC-134 a (R-134 a)
Füllmenge oder System |  | 500 -550 g
Kältemittelöl | Typ |  | SANDEN: SP-10 (P/N 38897-P13-003 oder38899-P13-A01)
Füllmenge der Bauteile | Kondensator | 25 ml
Verdampfer | 45 ml
Alle Leitungen und Schläuche | 10 ml
Behälter | 10 ml
Kompressor | 130-150 ml
Kompressor | Starterspulenwiderstand | bei 20 °C | 3,05-3,35 Ohm
Spiel zwischen Riemenscheibe und Druckplatte |  | 0,5+0,15 mm
Kompressorriemen ZUR BEACHTUNG: Nach Aufziehen eines neuen Riemens den Motor 5 Minuten lang laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen. | Durchhang bei 98 N (10 kg) in der Mitte zwischen den Riemenscheiben |  | Gebrauchter Riemen: 8,5-11,0 mm
Neuer Riemen: 5,0-6,5 mm
Spannung (gemessen mit Riemenspannungsmesser) |  | Gebrauchter Riemen: 440-590 N (45-60 kg)
Neuer Riemen: 930-1.125 N (95-115 kg)

a a a