## Innenverkleidung #### Ausbau/Einbau des Dachhimmels | 20-210 |

2. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Den Dachhimmel nicht knicken oder verkratzen. Armaturentafel und sonstige Innenverkleidung nicht beschädigen. Folgende Teile ausbauen: A-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-206) B-Säulenverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-206) Dreiecksfenstersäulenverkleidung (siehe Seite 20-207) Schiebedachschalter, bei einigen Modellen (siehe Seite 22-157) Leseleuchten, bei einigen Modellen (siehe Seite 22-138) Deckenleuchte (siehe Seite 22-138) Auf beiden Seiten die Kappen (A) abnehmen, die Schrauben herausdrehen, dann die Sonnenblende (B) und den Halter (C) entfernen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
3. |  | Den Haltegriff absenken, dann die Kappen (A) abnehmen. Die Schrauben herausdrehen, dann den Haltegriff (B) abnehmen. Die übrigen Haltegriffe abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 6