## Motorblock #### Kurbelwellen-Hauptlager auswechseln (Fortsetzung) | 7-9 | Pleuellager auswechseln

Die passenden Ersatzlager anhand der Codes der Kurbelwellenbohrungen und Hauptlagerzapfen aus untenstehender Tabelle auswählen. HINWEIS: Die Farbkennzeichnung befindet sich am Rand des Lagers. Bei Verwendung von Lagerhälften mit unterschiedlicher Farbe ist es unerheblich, welche Farbe sich oben oder unten befindet. |  | Pleuellagerspiel überprüfen Ölpumpe ausbauen (siehe Seite 8-11). Schwallblech abbauen (siehe Schritt 6 auf Seite 7-13). Den Pleuellagerdeckel und die Lagerschale ausbauen. Kurbelzapfen und Lagerschale mit einem sauberen Lappen reinigen. Einen Plastigage-Streifen über den Kurbelzapfen legen. Lagerschale und -deckel wieder einbauen und die Schrauben mit 29 Nm + 90° anziehen. HINWEIS: Die Kurbelwelle bei der Überprüfung nicht drehen. Den Pleuellagerdeckel und die Lagerschale ausbauen und den Plastigage-Streifen an seiner breitesten Stelle vermessen. Radialspiel Pleuellager: Spiel Sollwert (Neu): 0,033 - 0,061 mm Verschleißgrenze: 0,072 mm a a a