## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-135 |

Die Zündung ausschalten. Den Stecker F3o (A) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers O1i und Karosseriemasse prüfen. Es dürfen max. 0,5 V anliegen. STECKER O1i Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist die Spannung vorschriftsgemäß? JA - OPDS-Einheit defekt; die OPDS-Einheit auswechseln. NEIN - Mit Schritt 16 fortfahren. |  | Die Zündung ausschalten. Den Stecker C2 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers O1i und Karosseriemasse prüfen. Es dürfen max. 0,5 V anliegen. STECKER O1i Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist die Spannung vorschriftsgemäß? JA - Kurzschluß zur Stromversorgung in der Instrumentenbaugruppe; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Mit Schritt 20 fortfahren.