## Schaltgetriebe #### Vorgelegewelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-42 | Schaltmuffe und Synchronkörper überprüfen und zusammenbauen

Das neue Kugellager (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (B) montieren. Die Spezialschraube (A) festziehen (Linksgewinde). |  | Die Zähne an allen Synchronkörpern und Schaltmuffen auf abgerundete Kanten prüfen, die auf Abnutzung hindeuten. Jeden Synchronkörper (A) in die zugehörige Schaltmuffe einsetzen und auf freies Bewegungsspiel prüfen. Die drei Sätze längerer Zähne (C) (um 120° versetzt) an der Schaltmuffe müssen in die drei Sätze tieferer Nuten (D) am Synchronkörper greifen. Die Schaltmuffe nicht so einsetzen, dass ihre längeren Zähne in die Schlitze des Synchronkörpers 1./2. Gang eingreifen, da hierdurch der Federring beschädigt wird. HINWEIS: Muss die Schaltmuffe bzw. Synchronkörper ausgewechselt werden, beide stets gemeinsam auswechseln. a a a