## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Auswechseln von Auspuffrohr und Schalldämpfer | 9-3 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

Motor D14Z6, D16V1:

| DICHTUNG Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. WÄRMESCHILD 6 x 1,0 mm 98 Nm (1,0 kg-m) AUSPUFFROHR B DICHTUNG Auswechseln. DREIWEGE-KATALYSATOR PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA- SONDE (PRIMÄRE HO2S) 44 Nm (4,5 kg-m) 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. AUSPUFFROHR A DICHTUNG Auswechseln. SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA- SONDE (SEKUNDÄRE HO2S) 44 Nm (4,5 kg-m) SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm 33 Nm (3,4 kg-m) Auswechseln.

a a a