## Scheibenwischer/Waschanlage #### Eingangstest am Steuergerät für die Scheinwerferwaschanlage | 22-176 |

Modell KG

1. Die untere Armaturentafelverkleidung ausbauen.
2. Den 9P-Stecker (A) vom Steuergerät der Scheinwerferwaschanlage (B) abziehen.

3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, mit Schritt 4 fortfahren.