## Rahmenreparaturschema #### Seitenansicht | 4-20 |

Einheit: mm | a | Für Hilfsrahmen ø15 | e | Mitte des Stoßdämpfers ø78
ø: Innendurchmesser | b1 | Für Motoraufhängung ø13 | f | Für Stoßdämpferaufhängung ø11,5
| b2 | Für Motoraufhängung ø13 | g | Für Stoßdämpferaufhängung ø11,5
| b3 | Für Motoraufhängung ø13 | h | Für Hilfsrahmen ø11,5
| c1 | Für Getriebeaufhängung ø13 | I | Für Hilfsrahmen ø11,5
| c2 | Für Getriebeaufhängung ø13 | j | Paßbohrung ø25
| c3 | Für Getriebeaufhängung ø13 | k | Paßbohrung ø50
| d | Für Stoßdämpferaufhängung ø11,5