## Türschweller-Außenblech #### Ausbau | 3-3 |

- Das Türschweller-Außenblech herausschneiden und abstemmen.
- B-Säulen-Versteifung und Türschwellerblechverstärkung auf Lage und Beschädigung prüfen. Die Türschwellerblechverstärkung gegebenenfalls auswechseln.
- Die Türschwellerblechverstärkung auf der Fahrerseite aufgrund der Art und Weise, auf die die Versteifung in der Türschwellerblechverstärkung befestigt ist, als eine Baugruppe auswechseln.

  | AUSSENBLECH TÜRSCHWELLERBLECH- VERSTÄRKUNG VERTSTEIFUNG DER VERSTÄRKUNG (Fahrerseite) INNENSCHWELLER HINTERES INNENBLECH TÜRSCHWELLERBLECH- VERSTÄRKUNG ANSICHT (Z) B-SÄULENVERSTEIFUNG AUSSENBLECHVERSTFEIFUNG KOTFLÜGELVERBREITERUNG TÜRSCHWELLERBLECH- VERSTÄRKUNG AUSSENBLECH UNTERE A-SÄULENVERSTEIFUNG