## Konstruktionsdaten ####  | 2-18 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
ABMESSUNGEN | Gesamtlänge |  | 4.285 mm
Gesamtbreite |  | 1.695 mm
Gesamthöhe | ohne Dachantenne | 1.495 mm
mit Dachantenne | 1.585 mm
Radstand | Modell KE, KG, KR, KS (Bedingung MPW) | 2.685 mm
Modell KY | 2.680 mm
Spur | Vorne Modell KE, KG, KR, KS (Bedingung MPW) | 1.472 mm
Vorne Modell KY | 1.470 mm
Hinten Modell KE, KG, KR, KS (Bedingung MPW) | 1.489 mm
Hinten Modell KY | 1.470 mm
Bodenfreiheit |  | 104 mm
Sitzplatzanzahl |  | Fünf (5)
GEWICHT | Leergewicht | (M/T) | 1.130-1.195 kg
(A/T) | 1.164-1.1221 kg
Max. zulässiges Gewicht | Europa-Modelle | 1.620-1.660 kg
MOTOR | Typ | Motor D14Z6 | Wassergekühlter, 4-Takt-SOHC-Motor
Motor D16V1, D16V3 | Wassergekühlter, 4-Takt-SOHC-VTEC-Motor
Zylinderanordnung |  | Reihen-Vierzylinder, quer eingebaut
Bohrung und Hub | Motor D14Z6 | 75 x 79 mm
Motor D16V1, D16V3 | 75 x 90 mm
Hubraum | Motor D14Z6 | 1.396 cm3
Motor D16V1, D16V3 | 1.590 cm3
Verdichtungsverhältnis | Motor D14Z6 | 10,4
Motor D16V1 | 9,4
Motor D16V3 | 10,4
Ventiltrieb | Motor D14Z6 | Riemengetrieben, SOHC, 4 Ventile pro Zylinder
Motor D16V1, D16V3 | Riemengetrieben, SOHC VTEC, 4 Ventile pro Zylinder
Schmiersystem |  | Druck- und Ölsumpfschmierung, Trochoidpumpe
Ölpumpen-Fördermenge | bei Motordrehzahl von 6000 min-1 | 36,4 l /min
Wasserpumpen- Fördermenge | bei Motordrehzahl von 6000 min-1 | 130 l /min
Erforderlicher Kraftstoff | Modell KE, KG, KR, KS | Benzin BLEIFREI mit ROZ 95 oder höher
Modell KY | VERBLEITES Benzin mit ROZ 91 oder höher (BLEIFREIES Benzin mit ROZ 91 kann ebenfalls verwendet werden)

a a a