## Lenkung #### Auswechseln der Manschette am Spurstangenkopf-Kugelgelenk | 17-14 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Aufsatz, 42 mm, 07QAD-P0A0100 Die Manschette vom Spurstangenkopf abnehmen und das alte Fett vom Kugelstift abwischen. Den unteren Teil des Kugelstifts (A) mit frischem Allzweckfett füllen. Die Innenseite der neuen Manschette (B) und Lippe (C) mit frischem Allzweckfett füllen. Beim Befüllen mit Fett die folgenden Punkte beachten: Der Montagebereich (D) der Manschette und der abgeschrägte Bereich (E) des Kugelstiftes dürfen nicht mit Fett geschmiert werden. Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper dürfen nicht in die Manschette eindringen. Die neue Manschette (A) mit dem Spezialwerkzeug einsetzen. Zwischen den Manschetten-Montageflächen (B) darf kein Spalt entstehen. Nach dem Aufziehen der Manschette die Abschrägung des Kugelstifts auf Fettreste überprüfen und gegebenenfalls reinigen. |  |