## Rahmenreparaturschema #### Draufsicht (Fortsetzung) | 4-9 |

m | Paßbohrung ø25 | u | Für Mitte der oberen Trägerhalterung ø15
n | Für Nachlaufquerträger ø13 | v1, v2 | Paßbohrung ø13
o | Paßbohrung ø25 | w | Für oberen Träger ø13
p | Paßbohrung ø50 | x | Für Mitte des hinteren unteren Trägers
q | Mitte des Nachlaufquerträgers | y | Paßbohrung ø50
r | Mitte des hinteren Stoßdämpfers 73 x 68 (Schlitz) | z | Paßbohrung ø20
s | Für oberen Träger ø13
t | Für Nachlaufquerträger ø13