## Zylinderkopf #### Steuerkette ausbauen | 6-13 |

Spezialwerkzeuge Griff, 07JAB - 0010200 Riemenscheibenhalteraufsatz, 50 mm Sechskant, 07JAB-0010400 Steckschlüssel, 19 mm 07JAA - 0010200 HINWEIS: Die Steuerkette von Magnetfeldern fernhalten. Kurbelwellen-Riemenscheibe so drehen, das die OT-Markierung (A) mit dem Zeiger (B) ausgerichtet ist. Die Vorderräder abbauen. Den Spritzschutz abnehmen. |  | Den Keilriemen ausbauen (siehe Seite 4-25). Die Zylinderkopfhaube abbauen (siehe Seite 6-24). Die Riemenscheibe mit dem Griff (A) und dem Halteraufsatz (B) festhalten. Die Schraube mit einem 19 mm-Steckschlüssel (C) und einer Hebelstange entfernen. Den Anschluss des Ölkühlerschlauch von der Wasserpumpe abbauen. a a a