## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-54 |

Auf die Gleitfläche der Zahnstangenführung (A) Fett auftragen und die Führung dann in das Getriebegehäuse einbauen. Dichtmittel rundum auf die Gewinde der Zahnstangenführungsschraube (B) auftragen, dann die Feder (C), die Zahnstangenführungsschraube und die Kontermutter (D) einsetzen. Die Zahnstangenführungsschraube einstellen (siehe Seite 17-13). Danach die Zahnstange nach rechts und links schieben und sicherstellen, daß sich die Stange reibungslos bewegt. |  | Den Stopfen des Zahnstangenendes (A) einsetzen. Fett oder Verunreinigungen von den Manschetten-Montagenuten (C) rund um das Gehäuse entfernen. Manschette B aufziehen und das Manschettenende korrekt in die Montagenuten im Zylindergehäuse und im Stopfen des Zahnstangenendes einsetzen. Den Clip (D) und den Manschettenschutz (E) anbringen. Das neue Manschettenband (F) durch Ausrichten der Nasen (G) auf die Bohrungen (H) im Band in die Bandnuten einsetzen.