## Rahmen #### Rahmenreparaturschema (Fortsetzung) | 20-47 |

l m n o p q r s | Aufnahmebohrung Ø 25 Längslenker Ø 13 Aufnahmebohrung Ø 25 Aufnahmebohrung Ø 20 Längslenker Mitte Hinterer Stoßdämpfer Mitte 73 x 68 (Schlitz) Oberer Querlenker Ø 13 Längslenker Ø 13 | t u1, u2 v w x y z | Obere Querlenkerhalterung Mitte Ø 15 Aufnahmebohrung Ø 13 Oberer Querlenker Ø 13 Aufnahmebohrung Ø 25 Hinterer unterer Querlenker Mitte Aufnahmebohrung Ø 50 Aufnahmebohrung Ø 20

a a a