## Scheiben #### Auswechseln der Windschutzscheibe (Fortsetzung) | 20-40 |

14. Die seitlichen Gummiwülste (A), den unteren Gummiwulst (B) und die Befestigungselemente (C) wie dargestellt an der Innenseite der Windschutzscheibe (D) festkleben: Sicherstellen, daß der Gummiwulst und die Befestigungselemente auf die Ausrichtmarkierungen (E) ausgerichtet sind. Die Windschutzscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. |  | Die Zierleiste (A) mit Klebeband (B) an die obere Windschutzscheibenkante (C) ankleben: Die Ausrichtmarkierung (C) der Zierleiste auf die Ausrichtmarkierung (E) der Windschutzscheibe ausrichten. Die Windschutzscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Die Befestigungen (A) und Halter (B, C) an der Karosserie anbringen.
    Lage der Befestigungen
    A: Befestigung, 2 | B : Halter, 2 | C : Halter, 6