## Motorblock #### Auswechseln des Kurbelwellen-Hauptlagers | 7-5 |

Überprüfung des Hauptlagerspiels Zur Überprüfung des Radialspiels zwischen Hauptlager und Zapfen die Hauptlagerdeckel und die Lagerhälften ausbauen. Jeden Hauptlagerzapfen und jede Lagerhälfte mit einem sauberen Werkstattlappen reinigen. Einen Plastigage-Streifen über jeden Hauptlagerzapfen legen. ZUR BEACHTUNG: Befindet sich der Motor noch im Fahrzeug, während der Hauptlagerdeckel zur Überprüfung des Spiels abgeschraubt wird, wird der Plastigage-Streifen durch das Gewicht von Kurbelwelle und Schwungscheibe um mehr als nur das Anzugsmoment einer Deckelschraube zusammengedrückt, so daß ein falscher Wert angezeigt wird. Um eine genaue Messung zu erhalten, die Kurbelwelle mit einem Wagenheber unter den Gegengewichten abstützen und jeweils nur ein Lager prüfen. Lager und Deckel wieder einbauen, dann die Schrauben anziehen. Die Kurbelwelle nicht drehen. Anzugsmoment: Motor D14Z6: 44 Nm (4,5 kg-m) Motor D16V1, D16V3: 51 Nm (5,2 kg-m) |  | Lagerdeckel und Lagerhälfte ausbauen und den Plastigage-Streifen an seiner breitesten Stelle messen. Radialspiel Hauptlager - Zapfen: Motor D14Z6 Sollwert (Neu): Nr. 1, 5: 0,018-0,036 mm Nr. 2, 3, 4: 0,020-0,038 mm Verschleißgrenze: 0,05 mm Motor D16V1, D16V3 Sollwert (Neu): Nr. 1, 5: 0,018-0,036 mm Nr. 2, 3, 4: 0,024-0,042 mm Verschleißgrenze: 0,05mm Wenn der Plastigage-Streifen einen zu breiten oder zu schmalen Bereich anzeigt, den Motor ausbauen (falls er sich noch im Fahrzeug befindet), die Kurbelwelle ausbauen und die obere Hälfte des Lagers abnehmen. Ein neues, vollständiges Lager, mit dem selben Fahrtcode einbauen und das Spiel erneut prüfen. Die Lager bzw. die Deckel zum Einstellen des Spiels nicht nachfeilen, abschaben oder ihnen Beilagscheiben beigeben. Wenn der Plastigage-Streifen immer noch ein falsches Spiel anzeigt, das nächstgrößere oder nächstkleinere Lager ausprobieren (die Farbe darüber oder darunter in der Liste) und erneut prüfen. Wenn das korrekte Spiel auch durch Verwendung eines größeren oder kleineren Lagers nicht erreicht wird, die Kurbelwelle auswechseln und von vorne beginnen.

a a a