## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-57 |

DTC 1-3: Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Airbag-Gasgenerator oder verringerter Widerstand Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker D1o vom Stecker D1i (A) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 ohm) an den Stecker D1i anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. |  | Den DTC lesen. Wird DTC 1-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß im Fahrer-Airbag; den Fahrer-Airbag auswechseln (siehe Seite 23-165). Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker P1o (A) vom Stecker P1i (B) abziehen.